**12度经皮肾镜招标要求**

1. 内窥镜为超广角镜、镜体带HD高清标识
2. 镜子为12度镜
3. 外体为钛合金属材料、属硬质内窥镜
4. 工作长度224mm
5. 工作通道3.5mm
6. 消毒方式：高温高压消毒
7. 20.8Fr操作鞘及中空闭孔器一套，工作长度204mm
8. 24.3Fr操作鞘一支，工作长度150mm
9. 9-27Fr叠套式扩张器一套
10. 9Fr鳄嘴取石抓钳一支，工作长度355mm

**\*如以上设备含有一次性耗材,必须按规格型号(注明开放式还是封闭式)逐一报价,提供相关医疗器械注册证复印件在投标文件中。**